ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	Budowa :	GARAZE
	Obiekt :	J/W
	Adres :	UL. KOŚCIUSZKI 14 A    68-212 TRZEBIEL  Dz. nr ewid. 1276/6
		 Str: 1
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	1.	STAN :   OGRODZENIA		

	1.1.	ELEMENT :   ROBOTY ROZBIÓRKOWE		
	 
	1.	KNR  225-0307-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	128,000	m2
		Rozebranie ogrodzeń z siatki na: słupkach prefabrykowanych osadzonych w gruncie
	 
		80.00 * 1.60 =	128,000
	 
	Razem   =	  128,000	m2

	2.	KNR  225-0312-04-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	6,000	m2
		Rozebranie bram z siatki w ramach stalowych ze słupkami przybramowymi z: cegły Analogia; R=1,5
	 
		4.00 * 1.50 =	6,000
	 
	Razem   =	  6,000	m2

	3.	KNR  225-0313-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,500	m2
		Rozebranie furtki drewnianej obciągniętej siatką na słupkach:
	 
		1.00 * 1.50 =	1,500
	 
	Razem   =	  1,500	m2

	 
	1.2.	ELEMENT :   NOWE OGRODZRNIE		
	 
	4.	kalk. indywd.	132,000	m
		Ogrodzenia z siatki, na słupkach stalowych z rur o rozstawie 2,10 m obetonowanych w gruncie - montaż i dwukrotne
		malowanie słupków farbą olejną, przy wysokości siatki: 2,0 m i średnicy rur 76 mm Analogia;Ogrodzenie sytemowe
		panelowe ocynkowane wys.2,20m R= 0,8
	 
	5.	kalk. indywid	2,000	kpl
		Dostaw i montaż - Brama stalowa przesuwna szer 3,50wys 1,50
	 
	6.	kalk indywid.	1,000	kpl
		Dostawa i monyaz furtki systemowej 1,00*1,50
	 
	7.	KNR  201-0301-02-00  WACETOB Warszawa	1,024	m3
		Roboty ziemne ręczne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi o ładowności do 5 t na odległość do 1
		km: grunt kat. III
	 
		1.60 * 0.80 * 0.40 * 2 =	1,024
	 
	Razem   =	  1,024	m3

	8.	KNR  202-0202-01-00  WACETOB Warszawa	1,024	m3
		Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne o szerokości: do 0,6 m Fundament bramy
	 
		1.60 * 0.80 * 0.40 * 2 =	1,024
	 
	Razem   =	  1,024	m3

	ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	STAN :  1.  OGRODZENIA
	ELEMENT :  1.2. NOWE OGRODZRNIE
		 Str: 2
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 

	2.	STAN :   NASADZENIA , OCZYSZCZENIE TERENU		

	2.3.	ELEMENT :   OCZYSZCZENIE ISTNIEJĄCEJ NAWIERZCHI Z TRYLINKI + NASADZENIA		
		KRZEWÓW		
	 
	9.	PKZ  002-0000-44-00  PP PKZ	260,000	m2
		Ręczne oczyszczanie nawierzchni z trylinki ( ziemia i porosty trawiaste)  analogia
	 
	10.	KNR  221-0323-04-10  MBGPiK	40,000	szt
		Sadzenie drzew iglastych na terenie plaskim, w gruncie kat.III, z zaprawianiem ziemią dołów o średnicy i głębokości :
		0,5 m  Thuja occidentalis "Danica" 	C5 	25 cm

	3.	STAN :   GARAŻE		

	3.4.	ELEMENT :   ROBOTY DEKARSKIE		
	 
	11.	KNR  401-0518-06-00  WACETOB Warszawa	65,000	m2
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych pierwsza warstwa
	 
	12.	KNR  401-0518-07-00  WACETOB Warszawa	65,000	m2
		Rozbiórka pokrycia z papy na dachach betonowych następna warstwa
	 
	13.	KNR  022-0527-01-00  IGM Warszawa	65,000	m2
		Krycie dachów papą termozgrzewalną DKD, na podłożu: betonowym
	 
	14.	KNR  202-0515-02-00  WACETOB Warszawa	7,668	m2
		Obróbki z blachy tytan cynk grub. 0,55 mm, o szerokości w rozwinięciu: ponad 25 cm
	 
	pasy nadrynnowe:	9.00 * 0.28 * 2 =	5,040
		7.30 * 0.36 =	2,628
	 
	Razem   =	  7,668	m2

	15.	KNR  202-0522-01-10  WACETOB Warszawa	18,000	m
		Rynny dachowe półokrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 10 cm, z blachy tytan cynk
	 
		2 * 9.00 =	18,000
	 
	Razem   =	  18,000	m

	16.	KNR  202-0522-06-00  WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Zbiorniczki 40x30x30 cm przy rynnach - montaż z gotowych z gotowych elementów z blachy: cynkowej
	 
	17.	KNR  202-0529-01-10  WACETOB Warszawa	6,000	m
		Rury spustowe okrągłe - montaż z gotowych elementów o średnicy: 8 cm, z blachy cynkowanej

	3.5.	ELEMENT :   ROBOTY BUDOWLANE		

	ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	STAN :  3.  GARAŻE
	ELEMENT :  3.5. ROBOTY BUDOWLANE
		 Str: 3
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	18.	KNR  225-0315-09-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	13,440	m2
		Rozebranie bramy wjazdowej z desek zbijanych na styk
	 
		2.80 * 2.4 * 2 =	13,440
	 
	Razem   =	  13,440	m2

	19.	KNR  202-1205-07-00  WACETOB Warszawa	20,160	m2
		Wrota stalowe do garaży,  podnoszone ANALOGIA; BRAMA PODNOSZONA RĘCZNIE WYM 2,80*2,40 SZT 3
	 
		2.80 * 2.4 * 3 =	20,160
	 
	Razem   =	  20,160	m2

	20.	KNR  017-2608-03-00  IGM Warszawa	65,000	m2
		Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, poprzez - grunt.preparatem wzmacniaj.CT 17
		/dwukrotnie/
	 
	21.	KNR  017-2610-03-00  IGM Warszawa	65,000	m2
		Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygotowaniem podłoża i
		ręcznym wyk.wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki, ścian z betonu /sucha mieszanka CT 35/
		Płyty styropianowe EPS 040-fasada  5 cm
	 
	22.	KNR  017-2610-06-00  IGM Warszawa	2,400	m2
		Ocieplenie płytami styropian.metodą lekką-mokrą, przy użyciu got.zapraw klejących, wraz z przygot. podłoża i
		ręcz.wyk.wyprawy elew.cienkowarstwowej z got.suchej mieszanki,ościeży o szer.do 15 cm z betonu /sucha mieszanka
		CT 35/ Płyty styropianowe EPS 040-fasada  3 cm
	 
		(2.80 * 2 + 2.40) * 2 * 0.15 =	2,400
	 
	Razem   =	  2,400	m2

	23.	KNR  017-2609-08-00  IGM Warszawa	28,000	m
		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą, przy użyciu gotowych zapraw klejących -
		ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym na ościeżach
	 
		(2.80 * 2 + 2.40) * 2 =	16,000
		3.00 * 4 =	12,000
	 
	Razem   =	  28,000	m

	24.	KNR  202-1519-02-00  WACETOB Warszawa	65,000	m2
		Malowanie dwukrotne tynków zewnętrznych farbami: silikonowymi
	 
	25.	KNR  401-0212-03-00  WACETOB Warszawa	4,800	m3
		Rozebranie - ręczne rozbicie elementów konstrukcji betonowych: niezbrojonych o grub. ponad 15 cm POSADZKA
	 
		48.00 * 0.10 =	4,800
	 
	Razem   =	  4,800	m3

	26.	KNR  401-0106-04-00  WACETOB Warszawa	7,200	m3
		Usunięcie z budynku gruzu i ziemi bez względu na kategorię: z parteru
	 
		48.00 * 0.15 =	7,200

	ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	STAN :  3.  GARAŻE
	ELEMENT :  3.5. ROBOTY BUDOWLANE
		 Str: 4
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	Razem   =	  7,200	m3

	27.	KNR  401-0108-18-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	13,020	m3
		Wywiezienie gruzu samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km, z załadowaniem i wyładowaniem - - z
		rozbieranych konstrukcji: gruzo - i żużlobetonowych
	 
	gruz , ziemia:	4.80 + 7.20 =	12,000
	papa:	68.00 * 0.015 =	1,020
	 
	Razem   =	  13,020	m3

	28.	KNR  401-0108-20-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	13,200	m3
		Dodatek do wywozu gruzu samochodami samowyładowczymi, za każdy 1 km powyżej pierwszego,bez względu na
		rodzaj konstrukcji
	 
	29.		13,200	m3
		Opłata za utylizacje gruzu i ziemi
	 
	30.		1,200	m3
		Opłata za utylizacje papy
	 
	31.	KNR  202-1103-01-00  WACETOB Warszawa	7,200	m3
		Podkłady z ubitych materiałów sypkich w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej: na podłożu
		gruntowym, z pospółki
	 
		48.00 * 0.15 =	7,200
	 
	Razem   =	  7,200	m3

	32.	KNR  202-0606-01-00  WACETOB Warszawa	48,000	m2
		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe z folii polietylenowej szerokiej  2 X
	 
	33.	KNR  202-1104-01-00  WACETOB Warszawa	48,000	m2
		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej, grubości 20 mm, zatarte: na ostro
	 
	34.	KNR  202-1104-03-00  WACETOB Warszawa	48,000	m2
		Dodatek lub potrącenie do warstwy wyrównawczej za zmianę grubości o 10 mm - KROTNOŚC 8
	 
	35.	KNR  202-1116-07-00  WACETOB Warszawa	48,000	m2
		Dopłata do posadzek cementowych za zbrojenie siatką stalową
	 
	36.	KNR  202-1130-01-00  WACETOB Warszawa	65,000	m2
		Warstwy gruntujące pod tynki
	 
	37.	KNR  202-0807-02-00  WACETOB Warszawa	65,000	m2
		Tynki zwykłe na ścianach płaskich i pilastrach z betonów jamistych, kategorii: III
	 
	38.	KNR  202-1510-07-00  WACETOB Warszawa	65,000	m2
		Malowanie farbą emulsyjną suchych tynków: dwukrotne, z przygotowaniem i gruntowaniem

	4.	STAN :   NAWIERZCHNIE		

	ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	STAN :  4.  NAWIERZCHNIE
	ELEMENT :  4.6. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE +NAWIERZCHNIA
		 Str: 5
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	4.6.	ELEMENT :   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE +NAWIERZCHNIA		
	 
	39.	KNR  201-0119-01-00  WACETOB Warszawa	200,000	m2
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: do 15 cm
	 
	40.	KNR  201-0119-02-00  WACETOB Warszawa	200,000	m2
		Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej /humusu/ za pomocą spycharek, przy grubości warstwy: ponad 15 cm, dodatek za
		każde dalsze 5 cm
	 
	41.	KNR  231-0101-01-00  IGM Warszawa	200,000	m2
		Mechaniczne wykonanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV, o głębokości: 20 cm
	 
	42.	KNR  231-0103-02-00  IGM Warszawa	200,000	m2
		Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - kategoria gruntu: III-IV
	 
	43.	KNR  231-0104-01-00  IGM Warszawa	200,000	m2
		Warstwy odsączające w korycie i na poszerzeniach - zagęszczenie ręczne: grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm
	 
	44.	KNR  231-0114-05-00  IGM Warszawa	200,000	m2
		Podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu: 15 cm
	 
	45.	KSNR  006-0502-03-00  WACETOB Warszawa	200,000	m2
		Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, układanej z wypełnieniem spoin piaskiem, na podsypce cem.-piask. przy
		grubości kostki szarej 8 cm
	 
	46.	KSNR  006-0403-03-00  WACETOB Warszawa	35,000	m
		Krawężniki betonowe wystające wraz z wykonaniem ławy betonowej, na podsypce cementowo-piaskowej, o wymiarach
		15x30 cm

	5.	STAN :   BOKSY, KONTENERY,POJEMNIKI, WAGA		

	5.7.	ELEMENT :   DOSTAWA I MONTAŻ		
	 
	47.	KNR  225-0308-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	72,600	m2
		Budowa ogrodzeń : prefabrykowanych elem.żelbet.pełnych
	 
		(6.00 * 4 + 9.00) * 2.20 =	72,600
	 
	Razem   =	  72,600	m2

	48.	KNR  225-0102-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	4,000	kontener
		Montaż i dostawa obiektów kontenerowych. -  Kontener zmknięty o poj. 8 m3
	 
	49.		1,000	kpl
		Dostawa  i montaż pojemnika na akmulatory
	 
	50.		1,000	kpl
		Dostawa  i montaż pojemnika na świetlówki
	 
	51.		1,000	kpl
		Dostawa  i montaż pojemnika na baterie

	ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	STAN :  5.  BOKSY, KONTENERY,POJEMNIKI, WAGA
	ELEMENT :  5.7. DOSTAWA I MONTAŻ
		 Str: 6
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	52.		1,000	kpl
		Dostawa  i montaż wagi z homologacją

	6.	STAN :   ELEKTRYKA		

	6.8.	ELEMENT :   ROBOTY RÓŻNE		
	 
	53.	KNR  201-0701-02-10  WACETOB Warszawa	35,000	m
		Ręczne kopanie rowów dla kabli w gruncie kat.III, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8 m
	 
	54.	KNR  510-0301-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	35,000	m
		Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości: do 0.4 m
	 
	55.	KNR  510-0103-01-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	35,000	m
		Ręczne układanie w rowach kablowych, kabli wielożyłowych o masie: do 0.5 kg/m , z przykryciem folią
	 
	56.	KNR  201-0704-01-20  WACETOB Warszawa	35,000	m
		Ręczne zasypywanie rowów dla kabli w gruncie kat.I-II, przy szerokości dna wykopu do 0,4 m i głębokości rowu do 0,8
		m
	 
	57.	KNR  508-0404-01-00  WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż, z zabetonowaniem konstrukcji w gotowych otworach, skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie: do  10,0 kg
	 
	58.	KNR  508-0407-01-00  WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg.
	 
	59.	KNR  508-0407-01-01  WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: wyłącznik nadprądowy 1-bieg. S191 B10-20A
	 
	60.	KNR  508-0407-03-00  WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg.
	 
	61.	KNR  508-0407-03-01  WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego: rozłącznik przeciwporażen.1-bieg. FR101
	 
	62.	KNR  508-0408-02-00  WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż elementów rozdzielnic skrzynkowych modułowych: listwa zaciskowa
	 
	63.	KNR  508-0407-01-01  WACETOB Warszawa	1,000	szt
		Montaż w rozdzielnicach skrzynkowych osprzętu modułowego:  Liczniki elek.1-faz.,2-prz.6A8d,1-taryf.
	 
	64.	KNR  510-1002-05-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż wysięgników rurowych o ciężarze: do 30 kg , na ścianie
	 
	65.	KNR  510-1005-07-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	1,000	szt
		Montaż na zamontowanym wysięgniku opraw do lamp: rtęciowych, o 1 lampie
	 
	66.	KNR  508-0210-01-00  WACETOB Warszawa	45,000	m
		Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach na podłożu różnym od betonu, łączny przekrój żył: do
		7,5mm2

	ROBOTY BUDOWLANE 
	 
	STAN :  6.  ELEKTRYKA
	ELEMENT :  6.8. ROBOTY RÓŻNE
		 Str: 7
	 
	Lp.	Podstawa kalkulacji / opis pozycji	Ilość	Jedn. miary

	 
	67.	KNR  508-0301-24-00  WACETOB Warszawa	3,000	szt
		Przygotowanie podłoża, pod umocowanie osprzętu instalacyjnego, przez wykonanie otworów: w betonie, sposobem
		ręcznym
	 
	68.	KNR  508-0302-02-00  WACETOB Warszawa	5,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych o średnicy do 80 mm , mocowanych na zaprawie gipsowej lub
		cementowej, przy przekroju dołączanego przewodu i ilości wylotów: do 2,5 mm2 - 3 wyloty
	 
	69.	KNR  508-0307-02-00  WACETOB Warszawa	2,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik 1-biegunowy
	 
	70.	KNR  508-0307-03-00  IZOiEPB ORGBUD W-wa	2,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu, w puszce instalacyjnej łączników podtynkowych rodzaju: łącznik klawiszowy
		świecznikowy
	 
	71.	KNR  508-0309-03-00  WACETOB Warszawa	3,000	szt
		Montaż na gotowym podłożu gniazd wtyczkowych p/t z uziemieniem o przekroju przewodu 2,5 mm2 przelotowych
		podwójnych  2-bieg.10A, 250V

	 
	- - -    Koniec  wydruku    - - -